缓启动

调试接口缺失

插上stlink就能供电，（加个自锁开关选择是否开启欠压保护，便于调试）

oled屏幕显示

ldo10V降3.3V损耗太大，考虑开关电源

加二极管加速关闭MOS的速度

layout修改，减小寄生电感

HRTIM测试端口应该放在阻尼之后

buck-boost拓扑容值需要修改，现在偶尔出现啸叫

电机控制反向尖峰